Petite, complète et conviviale, elle offre la même connectivité et les mêmes spécifications que la carte Nano. Elle est plus grande que la carte Nano d'origine pour accueillir l'écran.
Cette carte fonctionne de la même manière que la Nano d'origine.
Elle intègre un écran OLED de 0,91 pouce avec les Broches de connexion :
• Nano 5 V -> OLED VCC
• Nano GND -> OLED GND
• Nano A4 -> OLED SDA
• Nano A5 -> OLED SCL

L'écran OLED offre une haute résolution de 128 x 32, sans rétroéclairage et fonctionne avec le pilote SSD1306. La carte utilise l'I2C pour se connecter à l'écran OLED (I2C : A4 (SDA) et A5 (SCL)).

Caractéristiques de la carte :
Elle est équipée d'une puce ATmega328P d'origine et d'un chipset CH340 pour la communication USB.
Elle utilise un port USB Mini-B, tout comme la Nano d'origine.

Alimentation externe non régulée 7-12 V (broche 30) ou alimentation externe régulée 5 V (broche 27).
La source d'alimentation est automatiquement sélectionnée sur la tension la plus élevée.

Broches d'entrée analogique : 6 (AO – A5 dont A4 et A5 sont reliées à l'afficheur) 

Broches d'entrée numérique : 14 (dont 6 pour une sortie PWM)

Courant continu sur les broches de sortie : 40 mA

Courant continu sur la broche 3,3 V : 50 mA

Mémoire flash : 32 Ko (dont 2 Ko pour le bootloader)


