
Programme tel qu'il était sensé utiliser CH34x... pour que la carte dialogue avec l'IDE.
Cette procédure à échoué.
Pour contourner l'obstacle je me suis contenté de téléverser le Boot loader
de l'IDE à l'aide d'une carte UNO.
La carte télécharge normalement après cette manipulation.

